Výkaz výmer ZoD č.:

Demontáž ...........................................................................................................................................1x

* Demontáž strešných vrstiev, hydroizolácie zelenej strechy vrátane atík a lexanovej steny. Prehodnotenie vhodnosti použitých klampiarskych výrobkov pre odtok vody v spojitosti so zatekaním. Sondáž prípadne odkrytie konštrukcii strechy až po nosné prvky stropu a zdokumentovanie stavu nosných konštrukcii v kritických miestach zatekania.

**Demontáž strešných vrstiev a atiky, oplechovania zelenej strechy v rátane hydroizolačných vrstiev**

Zelená strecha............................................................................................................................................. 63,13m2

Atika s oplechovaním šírky 360mm (tri strany )........................................................................................... 15,86 m

**Demontáž prvkov krytej terasy**

Demontáž (v potrebnom rozsahu na odhalenie poruchy) strechy krytej terasy v styku s atikou ................ 9,06m2

Atika s oplechovaním a dreveným parapetom pod stenou krytej terasy (štvrtá strana)...............................9,06 m

Stena krytej terasy 9,06 x 3,32 m (Lexan) v rátane oplechovania a prvkov odvodu vody, oplechovanie.. 30,08 m2

Odstránenie zatekania obvodových stien v súvislosti s poruchami strechy.

Montáž ...............................................................................................................................................1x

* Montáž strešných vrstiev, hidroizolácie zelenej strechy vrátane atík a lexanovej steny. Prípadne doplnenie klampiarskych výrobkov potrebných na odstránenie zatekania.

Montáž pôvodných prvkov a nových prvkov v rátane nového substrátu a rastlín.

Súčasťou dodávky je aj protokol o kontrole nosných prvkov konštrukcie strechy v kritických miestach zatekania. Súčasťou preberacieho konania je aj dodanie dokladov o likvidácii vzniknutých odpadov a certifikátov použitých materiálov ktoré je potrebné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite ako boli použité pri realizácii diela.